2 Etapes de la Migration

2.1 Préparer la migration

Pour assurer une migration complète il faut effectuer les taches suivantes: collecter les informations nécessaires, exportez vers un dossiers plublic les fichiers ".pst", exportez la boîte mail du compte Administateur ainsi que les règles de sécurité, demandez aux utilisateurs de supprimer les fichiers et e-mails inutiles, verifiez si les pilotes et les logiciels seront supportés, assurez-vous que le serveur source exécute le dernier Service Pack et effectuez une sauvegarde du serveur source. Demandez aux utilisateur de fermer leur session.

- Collecte des informations: La migration exige que vous prenniez un certain nombre d'informations sur le serveur source et preniez des décisions de l'information nécessaire pour le serveur de destination.

 * Déterminer les informations qui seront nécessaire à l'installation de SBS 2003.
  
 * Dossier partagés: notez le chemin de chaque dossier partager ayant besoin d'être migré.

 * Si vous utiliser Microsoft connector pour les Boîtes mail POP3 de votre serveur SBS 2000 il faut prendre les informations pour chaque compte configuré. Plus tard dans la migration, vous reconfigurerez les comptes sur le serveur de destination.

- Exportation des dossiers publics et du compte mail Administateur et des restrictions:
Pour ceux qui utilise Exchange 2000 et qui veulent faire migrer les dossiers publics et le compte Administrateur, il faut les exporter vers un fichier ".pst" car l'Assistant de migration Exchange ne les prend pas. Si le compte mail administrateur dispose de restrictions il faut aussi les exporter. Pour plus d'informations à propos des fichiers d'exportation ".pst" ou exportation des restrictions sur les boîtes mail, jettez un oeil dans l'aide de Outlook. Le compte utilisé pour l'exportation des dossiers publics doit bénéficier des permissions nécessaires pour tous les dossiers publics (ne pas oublier d'inclure les sous dossiers pour l'exportation).

- Demandez aux utilisateurs de supprimer leur mails inutiles:
Cela permet de réduire le temps mis pour faire migrer les boîtes mail. Ils doivent pour cela vider la corbeille des éléments suprimés, les éléments envoyés ...
Attention aux quotas pour les mail sur le serveur de destination par défaut ils sont de 200Mo par utilisateurs. Si la boîte mail d'un utilisateur dépasse ce quotas après suppression des éléments inutiles il faudra penser à modifier le quotas du serveur de destination plus tard dans la migration.
Assurez vous que chaque dossier utilisateur ne dépasse pas 1Go car les quotas de disques sont activés sur la partition du serveur de destination où les dossiers partagés des utilisateurs se trouvent. Des information complémentaires sur la modification des quotas pour les utilisitateurs sont disponibles en allant dans l'aide Windows puis en tapant "Quotas de disque pour les utilisateurs".

- Compatibilité des pilotes et logiciels:
Si vous avez prévu de déplacer du matériel (cartes, ...) ou d'installer des logiciels du serveur source sur le serveur de destination, vous devez avant tout vous assurer que le materiel et les applications existantes sont compatibles. Pour cela vous avez à votre disposition le Catalogue Windows Server (disponible sur le site de Microsoft) qui contient toutes les informations de compatibilités matérielles et logicielles.

- Assurez vous que les Services packs soient à jour:
Il est fortement recommandé que le serveur source dispose des derniers service packs. Avant d'installer un service pack il vaut mieux effectuer une sauvergarde du serveur. Pour SBS 2000 vérifiez que vous disposez du service pack 1. Pour cela cliquez sur "démarrer" puis sur la console d'Administration SBS. Dans la console allez dans Statut du Serveur puis cliquez sur le menu "A propos de..." de l'onglet détail. Vous devez pouvoir voir la Version 2000 avec Service Pack 1.
Si le Service Pack 1 n'est pas installé vous pouvez le faire en le téléchargeant sur le net.

Si vous êtes sous Windows 2000 server c'est du service pack 4 que vous devez disposer au moins. Pour voir s'il est installé cliquez sur "Démarrer" puis "Exécuter" et tapez: Winver. Assurez vous alors que le Service pack 4 est bien dans la liste. Si vous n'avez pas le service pack, faites une sauvegarde puis inserez le Disque 3 de SBS 2003. Cliquez sur "démarrer" puis "exécuter" et tapez: "D:\SBS\Clientapps\Win2k_SP4\i386\Update.exe" ("D" étant la lettre de votre lecteur CD) et suivez les instructions d'installation. "D:\CD3\SBS\Clientapps\Win2k_SP4\i386\Update.exe" (pour les version DVD)

Si vous avez un Serveur Exchange 2000 il faut avoir le service pack 3 installé. Pour vérifier sont installation faites Demarrer --> Programmes --> Microsoft Exchange puis cliquez sur "Manager Systeme". Double cliquez sur "Serveurs" et cliquez sur Votre Serveur Exchange. Dans le menu "Action" allez dans propriétés et vérifiez que les Service pack 3 est bien là sinon télécharger le sur le net.

Pour SQL server 2000, vous devez avoir le service pack 3 ou plus. Pour le vérifier: Demarrer --> Programmes --> Microsoft SQL Server et cliquez sur Manager Entreprise. Double cliquez sur Groupe Serveur SQL, faites un clique droit sur Le nom de votre serveur puis propriétés. Le numéro de version doit être 8.00.760(SP3).

- Faire une sauvergarde du serveur source:
La veille de la Migration, effetuez une sauvegarde de votre serveur source afin de protéger vos données des éventuelles pertes qui peuvent être causées si une erreur survient durant la migration.
Faites d'abord un scan antivirus complet pour tous les disques et fichiers du server source. Ensuite effectué une sauvegarde complète. Attention à ne pas scanner ni sauvegarder le disque M pour Exchange. Testé enfin la sauvegarde pour être bien sur quelle est correcte.

- Prévenir les utilisateurs de la migration:
A ce niveau si des utilisateurs sont encore connectés ils doivent fermer leur session. Vous pouvez rapidement leur en informer par net send par exemple.

 

2.2 Installation de SBS 2003 sur le serveur de destination

Durant l'installation de SBS 2003 les tâches suivantes sont à réaliser: désactiver le Service DHCP du serveur s'il est activé sur le server source, connecter les serveurs sources et destination, installez SBS 2003 en complétant toutes les tâches réseau de la liste des "Tâche à remplir" (qui apparaît à la fin de l'installation de SBS). Il faut ensuite arréter la connexion internet et désactiver tout logiciel antivirus en temps réel sur les deux serveurs pour qu'ils ne se heurtent pas au transfert de données pendant la migration.

Après avoir noter toutes les inforamtions de l'étape 1 vous pouvez installer SBS 2003. Si le nouveau serveur est connecté à un hub ou un switch, ce dernier ne doit pas être relié au réseau existant pour le moment. Lors de la connexion du serveur de destination au réseau existant il faudra désactivé le service DHCP du réseau.

- Désactiver le DHCP du serveur source:
A la fin de la migration, comme le serveur source sera supprimé du réseau, le serveur de destination deviendra le nouveau serveur DHCP sauf s'il est déja activé sur un équipement réseau. Pour installer le service DHCP il faut avant tout désactiver l'ancien service DHCP puis connecter le serveur de destination pour procéder à l'installation du service. Cette manipulation n'est pas utile pour les réseau ayant un DCHP activé sur le routeur ou autre équipement réseaux.
Sur le serveur source cliquez sur "Démarrer" puis "Exécuter" et tapez:"Services.msc". Double cliquez sur Serveur DHCP pour ouvrir les propriétés puis cliquez sur "Arréter" après que le service soit arrété modifier le type de démarrage du service et mettez le sur "Désactivé".

- Connecter les serveurs pour la migration
Avant de lancer la migration il est conseillé d'interrompre la connexion internet. Connectez ensuite le serveur de destination au réseau local.


Les 2 serveurs doivent être connectés au même hub ou switch. Pour éviter toute confusion entre le cable qui relie le réseau local et celui connecté à internet, il est conseillé de les étiqueter. Il en est de même pour les équipements réseau.

- Conditions d'installation du Serveur de destination:
Complétez l'installation du serveur de destination en utilisant les informations collectées préalablement dans l'étape précédente pour configurer le nom de l'ordinateur, le nom DNS complet pour le domaine, le nom NetBIOS, l'adresse IP. Si les conditions ne sont pas respectées la migration échouera (aucune étapes ne doit être négligée). 
Si vous déplacez un équipement fax du serveur source vers le serveur de destination, vous devez le faire avant de commencer l'installation. Penser à verifier si le matériel à déplacer est compatible avec SBS 2003 à l'aide du Catalogue Windows Serveur (sur le site de Microsoft).
La partition système doit être formatée en NTFS.
Le mot de passe Administrateur doit être le même sur les 2 serveurs.
Quand vous devez entrer le nom de l'ordinateur, celui ci doit être un nom standard qui n'est pas déja utilisé par une autre machine, qui peut être composé de lettres (A-Z) de chiffres(0-9) et qui ne dépasse pas 15 caractères.
Sur la page de configuration des informations internes du domaine de SBS 2003, assurez vous que le FQDN (Fully Qualified Domain Name) et le nom NetBIOS sont différents de ceux du serveur source. 
Choisissez une adresse IP appartenant à la même plage que le serveur source.
Quand la liste de tâches apparaît vous pouvez installer SQL Server 2000 et aussi ISA server 2000. Pour cela il suffit de suivre les indications données. N'installez le Firewall qu'après la migration.

- Configuration réseau
Relancer temporairement la connexion internet afin de compléter les tâches réseau de la liste de tâches à remplir. Vous remplirez les tâches restantes de gesion du serveur après la migration.
Important: Ne pas activer les mots de passe à la fin de l'assistant quand il le propose, vous pourrez le faire après.

- Configurer l'accès a distance: Complétez cette tâche si vous comptez utiliser l'application de bureau à distance avec les machines clientes à se connecter au réseau local via un VPN (Réseau Privé Virtuel). Cliquez sur cette tâche pour démarrer l'assistant de Connexion à distance. Pour les clients concernés par la connexion à distantce ils devront être reconfigurés pour se connecter au nouveau serveur.
Noubliez pas d'activer votre serveur et d'ajouter des licenses cliente si nécessaire. Un assistant est disponible dans la liste de tâches pour l'ajout des licenses.

- Déconnecter internet et désactiver les logiciels antivirus:
Avant la migration des données et des paramètres, il faut arréter la connexion internet, il faut aussi désactiver tous les utilitaires de disques, tels que les antivirus ou autres logiciels d'analyse ou de contrôle en temps réel, que ce soit sur la source ou la destination. 

 

2.3 Préparer les ordinateurs clients pour les comptes de migrations

Il s'agit de préparer les machines exécutant comme système d'exploitation Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, Windows 2000 Server, ou Windows Server 2003 , ou un serveur membre exécutant Windows NT Server 4.0 ou une version plus récente. Les comptes d'ordinateurs des machines exécutant ces systèmes d'exploitation vont être transférés grâce à l'outil de Migration Active Directory(ADMT) lors de l'étape suivante. Cependant, ADMT ne supporte pas la migration de comptes d'ordinateur sous Windows 95, Windows 98, ou Windows Millennium. Tous ces clients doivent être configurés manuellement pour le Serveur de Destination.

Si vous avez un 2e serveur qui sert aussi de contrôleur de domaine (contrôleur de domaine secondaire), vous devez d'abord supprimer Active Directory avant d'effectuer la migration du 2e serveur. Sur ce 2e serveur (contrôleur de domaine secondaire), pour cela: Démarrer --> Exécuter et tapez: "Dcpromo", suivez ensuite les instructions de l'assistant. Vous pouvez alors faire migrer le compte d'ordinateur vers le domaine de destination et utiliser les 2e serveur pour le domaine. Pour de plus amples informations à propos du serveur secondaire: Démarrer --> Gestion Serveur --> Serveurs --> Information --> Configurer Serveurs secondaires. 
Pour chaque serveur membre il faut une license CAL (Client Access License).

- Préparer les ordinateurs client à la migration:
Si les utilisateurs n'ont pas fait d'exportation de leur boîtes mail, faites-le.
Si vous avez supprimer le groupe administrateur du domaine pour le serveur source du groupe Administateur local sur des machines clientes il faut rajoutez ce groupe. Par défaut le groupe Admin du domain en fait partie quand un ordinateur est joint au domaine.

Désactivez tous les firewall tournant sur les poste clients. Par exemple, désactivez le firewall de la connexion internet sous XP professionel. Si vous avez ISA Server 2000 comme firewall, il ne faut pas désactiver le firewall Microsoft sur les machines concernées.
Si vous effectuez une migration depuis SBS 2000, supprimez le Client du Service de Partage Modem. De plus, si vous n'avez pas prévu de continuer à utiliser ISA Server 2000 sur le serveur de destination, vous devrez désinstaller un Client Firewall.
Faites un renouvellement des adresses IP pour chaque client pour être bien sûr qu'ils obtiennent une adresse du venant du service DHCP du serveur de destination.
Si vous êtes sous Windows NT Workstation 4.0 ou avez un server membre sous Windows NT Server 4.0, vous devez installer le Service Pack 6a. Pour vérifier qu'il est installé cliquez sur "Démarrer" puis "Exécuter" et tapez :"Winver". Si vous ne disposez du Service Pack 6a vous pouvez le télécharger sur le site officiel de microsoft. Pensez à faire une sauvegarde du poste avant et après l'installation du Service pack.
Effacez les raccourcis bureau vers les dossiers partagés des utilisateurs, supprimez aussi tous les chemins réseau, les lecteurs réseau et les raccourcis faisant référence au serveur source. Supprimez également dans Internet explorer les favoris pointant vers le serveur source ainsi que les Services Internet SBS, SBS server Website car il ne sont plus valides.
Si le poste client est configuré avec des imprimantes ou fax connectés au serveur source supprimez les. Faites un scan antivirus complet pour chaque client et désactiver les logiciels antivirus. Fermez ensuite toutes les session en cours sur les postes clients. 

 

2.4 Début de la Migration

Dans cette étape vous installez et configurez ADMT sur le serveur de destination puis migrez les comptes utilisateurs, groupes, et comptes d'ordinateurs. Vous devez également configurer le DNS pour les serveurs source et destination de sorte que ADMT puisse travailler avec les 2 serveurs. Si le serveur Exchange est lancé sur le serveur source, vous devez déterminer si les quotas devront être repris sur le serveur de destination pour les mails avant de migrer les boîtes mail Exchange. Il faut, de plus, déplacer les dossiers partagés et toutes les données des applications vers les serveur de destination ainsi que faire migrer toutes les Bases de données SQL Server.

- Installer ADMT sur le serveur de destination:
Insérez le Disque 1 de SBS ou le DVD. Le chemin du fichier d'installation est D:\I386\Admt\Admigration.msi pour le CD et D:\CD1\I386\Admt\Admigration.msi (quand D est la lettre du lecteur CD ou DVD). Une fois le fichier lancé, l'assistant d'installation apparaît, suivez alors les instructions.

- DNS pour les serveurs source et destination
Sur le serveur source: Démarrer --> programmes --> Outils d'administration puis cliquez sur DNS. Faites un clic droit sur Votre Seveur Source puis Propriétés allez dans le  tableau des Serveur DNS. Si il a déja des adresses IP effacez-les et entrez l'adresse IP du serveur de destination. Pour le serveur de destination: Démarrer --> tous les programmes --> Outils d'administration et cliquez sur DNS. Faites un clic droit sur votre serveur de destination puis Propriétés et allez dans liste des Serveur DNS. Supprimez les DNS puis cliquez sur nouveau une boîte de dialogue apparaît ensuite. Etrez le nom FQDN (Fully Qualified Domain Name) de l'ancien serveur (ex: toto.local). Dans la liste des adresses IP de serveur DNS ajouter celle du serveur source.

- Configurer ADMT:
Si vous avez des serveurs membres sous Windows NT Server 4.0 ou des clients sous Windows NT Workstation 4.0 vous devez procéder de la manière suivante: Allez dans Démarrer --> Exécuter, tapez "cmd" et entrez les commandes suivantes dans l'invite de commande:
Net Localgroup "Pre-Windows 2000 Compatible Access" Everyone /Add
Net Localgroup "Pre-Windows 2000 Compatible Access" "Anonymous Logon" /Add
(Sans oblier de mettre les guillemets) et redémarrer les serveur de destination.

- Pour faire les comptes utilisateurs migrer:
Lancer l'invite de commande Ms-dos (Démarrer --> Exécuter, tapez "cmd") et entrez les commandes suivantes en remplaçant Nom_de_domaine_source par le nom NetBIOS du domaine (dans notre exemple précédent: toto) du serveur source.

Runas /Netonly /user:Nom_de_domaine_source\Administrateur "Mmc \"%ProgramFiles%\Active Directory Migration Tool\Migrator.msc\""
Pour cette commande, il y a un espace après les paramètres: Runas, Netonly, Administrateur, Mmc; autrement il n'y a pas d'espace.

Important: Si vous avez fermé l'outil ADMT vous devez ouvrir à nouveau l'outil en utilisant cette commande et non avec le Menu démarrer.
Le mot de passe demandé est celui du compte Administrateur Local. La console ADMT apparaît alors. Dans le menu Action, cliquez sur l'assistant de migration des comptes utilisateurs. Il est fortement recommandé de faire un test avant de procéder à la migration, les erreurs détectées durant le test sont indiqués dans la page de statut. Après les avoir résolus lancer la migration.

Sélection de domaine: pour domaine source mettez le nom de domaine source (ex:toto.local) et le domaine cible celui du dommaine de destination. Si vous avez un message d'erreur annulez l'assistant, fermez ADMT, verifiez que les mots de passe Administrateur correspondent pour le serveur source et le serveur destination. Relancez ADMT avec la commande vu précédement.

Sélection des utilisateurs: cliquez sur "ajouter" puis "avancé"cliquez sur "trouver maintenant" afin de voir la liste des utilisateurs. Sélectionnez alors tous les comptes utilisateurs que vous voulez faire migrer et validez en cliquant sur OK. Pour chaque migration il ne faut pas faire migrer les comptes: Administrateur local, Invité, IUSR_nom_du_serveur, IWAM_nom_du_serveur, Krbtgt ou TsInternetUser. Si vous effectuez une migration de SBS 2000 il ne faut pas migrer les comptes: Small Business Administrator, Small Business Power User, Small Business User. Si vous avez Exchange 2000 server il ne faut pas migrer le compte System MailBow. Pour SQL server on ne doit pas migrer les comptes: SQLdebbugger ou SQLAgentCmdExec.

Sélection d'unité d'organisation: Mettez le chemin suivant pour la cible OU (Organizational Unit): MyBusiness\Users\SBSUsers.

Options de mot de passe: Cliquez sur le même que le nom d'utilisateur. Le mot de passe utilisateur sera donc les 14 premiers caractères du nom d'utilisateur et sera enregistré dans un dossier spécifique (par défaut c'est: \Program files\Active Directory Migration Tool\Logs\Passwords.txt).

Options de tranfert de comptes: Cliquez sur même options que la source pour la cible. Choisissez également de migrer les SID vers le domaine cible en cochant la checkbox. Cliquez ensuite sur Ok et Suivant pour accepter les 5 messages suivants.

Options d'utilisateur: Sélectionnez les comptes iténérants, mise à jour des droits d'utilisateurs. Vérifiez que l'option ne pas renommé les comptes est bien sélectionnée. Laissez les valeurs par défauts pour la page suivante. Après avoir lancé la migration jettez un oeil au journal pour savoir si il y a eu des erreurs.

Remarque: Si un nom d'utilisateur dépasse 20 caractères il est automatiquement tronqué à 20 caractères lorsqu'il est migré.

- Mirgration des groupes:
Sur le serveur de destination dans ADMT, cliquez sur le l'assistant de migration des groupes qui se trouve dans le menu Action. Il faudra lancé cet assistant 2 fois une pour la migration des groupes sécurités et une les groupes de distribution. Tout comme la migration des comptes utilisateurs il est conseillé de tester la migration avant de la lancer. La procédure est la même que pour la migration des comptes utilisateur, on doit tout de même noter quelques différences.

Pour la sélection de groupes, ne pas migrer les groupes:  Cert Publishers, Administrateurs DHCP, Utilisateurs DHCP, DnsAdmins, DnsUpdateProxy, Domain Admins, Domain Computers, Domain Controllers, Invités du Domaine, Utilisateurs du Domaine , Enterprise Admins, Group Policy, créateurs propriétaires, RAS et IAS Servers, Schema Admins, ou utilisateurs WINS. 

Si vous migrer de SBS 2000, ne pas migrer BackOffice Fax Operators, BackOffice Folder Operators, BackOffice Internet Users, BackOffice Mail Operators, BackOffice Remote Operators, ou BackOffice Template Users. 

Si vous êtes sous Exchange 2000, il ne faut pas migrer les serveurs de domaine Exchange ni les Serveur Entreprise Exchange. 
Si vous avez SQL server 2000 il ne faut pas migrer le groupe Administrateur OLAP ni le groupe du nom de domaine.
Pour la sélection des unités d'organisation le chemin pour la cible est: MyBusiness\SecurityGroups (groupes de sécurité)
MyBusiness\DistributionGroups (groupes de distribution)

Les options de groupes sont les mêmes que les options utilisateurs, à savoir mise à jour de droits utilisateurs, migration des SID, et ne pas renommer les comptes.
Ignorez les conflits de noms pours les comptes avant de clôturer l'assistant.


- Migration des comptes d'ordinateur:
La procédure à suivre est valable pour les postes clients sous Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel, ou un serveur membre sous Windows NT Server 4.0 ou plus. Attendez environs 15 minutes après le dernier redémarrage du serveur source pour la mise à jour des enregistements DNS sur le serveur de destination. Si ce délai n'est pas respecté la migration peut échoué. 
Si vous n'avez pas encore vérifier que le groupe Administrateur du domaine fait partie du groupe Administrateur local sur la machine, faites-le sans oublier aussi de désactivé tout programme antivirus.
Cliquez alors sur l'assistant de migration d'ordinateur qui se trouve dans le menu Action de ADMT. Vous devrez lancé cet assistant 2 fois: une pour les postes client; une pour les autres serveurs que le serveur source (quand il y en a). La procédure est très semblable à la migration des comptes utilisateurs et des groupes; il est à noter que la sélection pour les unités d'organisation est aussi différente. 

Le chemin pour les OU(Organizational Unit) des postes client sera: MyBusiness\Computers\SBSComputers 
et pour les serveurs: 
MyBusiness\Computers\SBSServers. 

Pour la page de transition d'objets, toutes les cases doivent être cochées. Au niveau des options d'ordinateur vous devrez déterminer le nombre de minutes après lequel les ordinateurs migrés devront redémarrer et choisir de ne pas renommer les ordinateurs. 
Ignorez les conflits de noms durant la migration et validez. Si la migration d'un ordinateur échoue, vérifiez les fichiers log, assurez vous que le compte n'a pas été créé dans Active directory (sur le serveur de destination faites démarrer --> exécuter et tapez: "Dsa.msc" pour ouvrir la console de gestion des ordinateurs et utilisateurs). 
Retournez ensuite dans l'assistant de migration des ordinateurs pour rééssayer la migration des machines non migrées.
Veillez bien à ce que toutes les sessions soient fermées sur les ordinateurs à migrer sinon le profil outlook ne peut pas être migré.

- Déplacer les boîtes mail Exchange:
Sur le serveur de destination faites démarrer --> tous les programmes --> microsoft Exchange --> deploiement et cliquez sur l'assistant de migration. 
Choisir une migration à partir de Microsoft Exchange. Accepter le choix par défaut de migration d'un ordinateur sous Exchange Server. 
Décochez la case Exchange 5.5 server. Pour le nom du serveur Exchange tapez celui du serveur source avec le compte Administateur et le mot de passe. 
Acceptez les paramètres par défaut pour la création et modification des comptes mail. Sélection ensuite les comptes que vous désirez faire migrer (attention: le compte administrateur ne peut pas être migrer avec l'assistant, pour cela il faut l'exporter depuis outlook vers un fichier ".pst" pour ensuite l'importer depuis outlook). 
Le répertoire pour les nouveaux comptes windows doit être: toto\MyBusiness\Users\SBSUsers (ici toto est mon nom de domaine). Suivez, enfin les instructions de l'assistant.

- Déplacer les dossiers partagés des utilisateurs:
Pour cela vous utiliserez la commande Xcopy. Pour obtenir plus d'information sur cette commande tapez: "Xcopy /?" dans l'invite de commande. Attention à ce que chaque dossier utilisateur ne dépasse pas 1Go car les quotas de disque sont activés par défaut sur le serveur de destination. Vous devez procédez de la façon suivante: demarrer --> exécuter puis tapez "cmd" et tapez dans l'invite de commande MS-Dos la commande:
Xcopy \\Nom_du_serveur_source\Users \\Nom_du_serveur_destination\Users /e /o /d /h /v /c>>C:\Copyresults.txt 

Nom_du_serveur_source: désigne l'ordinateur exécutant SBS 2000
Nom_du_serveur_destination: pour l'ordinateur sous SBS 2003

Les options:
/e : Copie les sous répertoires même vide
/o : Copie les restriction d'accès au fichiers
/d : Copie uniquement les fichiers de la sources qui sont plus récents que ceux déja sur le serveur de destination
/n : Copie les fichiers cachés
/v : Vérifie chaque nouveau fichier
/c : Ignore les erreurs.

>>C:\Copyresults.txt : inscrit le rapport de copie dans un fichier texte.

Après la copie ouvrez le fichier C:\Copyresults.txt à l'aide de l'explorateur windows pour vérifier si la copie s'est bien passée. Vous pouvez aussi comparer la taille des dossiers copiés sur les 2 serveurs.
Si vous avez des scripts personnalisés de connexion, copiez les du dossier partagé NETLOGON du seveur source vers celui de destination. Si ces scripts font références à des fichiers n'oubliez pas de les copiers également.

- Déplacer les autres dossiers partagés:
Sur le serveur de destination, creez un dossier partagé et appliquez lui les permissions nécessaires. Employez la même procédure vu précédemment pour la copie. Si vous creez un dossier partagé dans la même partition que les dossiers partagés des utilisateurs les quotas de disques seront également appliqués.

- Déplacement pour le site web intranet:
Sur le serveur de destination faites Démarrer --> Gestion du serveur. 
Dans l'aborescence cliquez sur "Internal web site", dans le panneau de détails cliquez sur "Importer fichiers" et l'assistant d'importation de fichiers apparaîtra. Si des erreurs surviennent lors de l'importation cela peut être dû à la taille de certains fichiers car ceux de plus de 50Mo sont bloqués. 
Pour modifier les paramètres de configuration, ouvrez l'explorateur windows et tapez: http://Nom_du_Serveur_de_destination:8081 et cliquez sur CompanyWeb puis sur les paramètre du serveur virtuel, il sera alors possible de modifier la taille maximale d'upload.

2.5 Configuration du serveur de destination

Vous assignez les comptes utilisateurs à un template SBS 2003 puis déployez les applications aux machines clientes de façon que les utilisateurs puissent accéder convenablement au réseaux SBS 2003. Vous devez également effectuer toutes les tâches de la Liste des Tâche à faire, configurer les listes de distribution et les règles de sécurité et les connections pour les comptes POP3.

- Appliquer les permissions au objets migrés:
Vous pouvez le faire manuellement ou grâce au package Connection Manager configuration. Faites démarrer --> Gestion serveur, puis dans le panneau de détails cliquez sur Utilisateurs et Changer les Permissions Utilisateur. Dans la page de sélection de Template vous pouvez choisir un template SBS 2003 pour chaque compte utilisateurs qui a été migré, il est possible d'ajouter des permissions. 

Notes: Si vous n'utiliser pas Exchange un compte mail sera créer sur chaque utilisateur.
- Redéployer les application pour les machines clientes.
Pour les machines sous les systèmes d'exploitation moins récent que Windows 2000 professionnel il faut réinstaller les applications manuellement. 
Pour les autres voici la procédure à suivre: Démarrer --> Gestion du serveur puis cliquez sur Ordinateur clients, dans le panneau de détails cliquez sur Assignez des applications aux ordinateurs clients pour lancer l'assistant.
Ajoutez les ordinateurs que vous voulez configurer, conservez les options par défaut pour les applications. Si vous ne disposiez pas de ISA server sur le serveur source que vous avez réinstaller sur le serveur de destination. Vous devez un firewall pour chaque poste client. suivez les instructions de l'assistant puis vous recevrez un message vous demandant d'allez sur le poste client pour commencer l'installation cliquez sur OK. Vous pourrez ensuite terminez l'installation pour chaque poste client.

- Compléter la liste de tâches:
Si vous avez fermer cette page, vous pouvez la retrouver dans la gestion du serveur: démarrer --> Gestion du serveur, elle se trouve dans l'aborescence.
Ajoutez les imprimantes, nouveaux ordinateurs et utilisateurs, configurez le fax si vous en avez un, plannifié les sauvegardes et les surveillances sur le serveur grâce aux divers assistants.

- Configurer les listes de distribution:
Démarrer --> Gestion du serveur --> groupes de distributions. Double cliquez sur groupe de distribution dans le panneau de détails pour ajoutez les groupes. Vous devrez par la suite configurer les permissions sur les dossiers plublics. 

- Configurer les comptes mail POP3:
Démarrer --> Gestion du serveur --> Internet et e-mails, puis cliquez sur gérer les e-mails POP3 et cliquez sur Ouvrir POP3 Connector Manager.

- Scripts de démarrage:
Si vous aviez copier des scripts sur le serveur de destinations durant la migration vous pouvez à présent mettre à jour les comptes utilisateurs pour les exécuter depuis le serveur de destination en veillant à mettre à jour toutes les références aux serveur source.

 

2.6 Configuration des Postes clients

Cette étapes consiste à configurer les paramètres pour l'envoi et la réception des e-mail avec aussi les paramètres proxy pour les client sous Windows 2000 professionnel ou XP professionnel. 
Pour les clients sous les versions antérieures, une configuration manuelle du serveur de destination est nécessaire (installations des applications, paramètres pour les e-mail et paramètres proxy). Il est également conseillé de vérifier que toutes les machines clientes peuvent se connecter à tous les fichiers et ressources nécessaires. Il est possible d'importer les dossiers public d'Exchange pour que les clients puissent se connecter au Server Exchange du Serveur de destination.

- Enlever le serveur source du réseau:
A cette étape, on déconnecte le serveur source du réseau. On remarquera un délai plus important pour les 1eres connexion au serveur de destination.

- Configuration des clients sous Windows 2000 professionnel et Windows XP:
Assurez vous que tous les postes clients peuvent se connecter au nouveau domaine. Pour chaque compte il sera demandé de modifier le mot de passe à la 1ere authentification. Il est recommandé d'utiliser des mots de passe sécurisé (avec des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux). Pour les clients qui font l'objet d'un déploiement d'application l'assistant d'installation se lancera. Ouvrez ensuite le menu des mails du panneau de configuration pour mettre à jour les propriétés à partir du serveur de destination. Configurez également les paramètres réseaux et internet (proxy ...).

- Vérification de la connectivité des clients:
Assurez vous que toutes les ressources nécessaires sont toujours disponibles après la suppression du serveur source: envoyer des mail test, accédez au ressources partagées (dossiers, imprimantes ...).

 

2.7 Achèvement de la migration

Supprimez les permissions qui étaient nécessaires pour la migration, désinstallez ADMT du serveur de destination. Pensez aussi à configurer une politique pour les mots de passe afin que les utilisateurs modifient leur mot de passe dès leur 1ère authentification sur le serveur de destination. Après avoir vérifié que toutes les données et paramètres on bien été migrés, retirez le serveur source.

- Enlever le serveur DNS faisant référence au serveur source:
Démarrer --> Tous les programmes --> Outils Administratifs --> DNS.

- Supprimer les permissions appliquées pour la migration:
Démarrer --> exécuter et tapez: "cmd" et lancez les commandes suivantes (sans oublier les guillemets):

Net Localgroup "Pre-Windows 2000 Compatible Access" Everyone /Delete
Net Localgroup "Pre-Windows 2000 Compatible Access" "Anonymous Logon" /Delete
Redémmarez ensuite le serveur de destination. 


- Désinstaller ADMT: 
Démarrer --> Panneau de configuration --> Ajout et suppression de programmes


- Politique des mots de passe:
Démarrer --> Gestion du serveur --> Utilisateur et cliquez sur configurer les mots de passe.

